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Тема урока 5: Перспективы развития технологий. Технологический процесс.
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При изготовлении любого предмета необходимо иметь представление как будет выглядеть изделие, как и чем его производить. Для этого в производстве существует техническая документация.
Техническая документация – это набор графических и текстовых документов. Они используются при проектировании, конструировании, изготовлении или использовании (эксплуатации) каких-либо продуктов труда: промышленных изделий, зданий и сооружений, услуг. Техническая документация задаёт весь технологический процесс производства: получения, изготовления, использования, ремонта.
Вся техническая документация делится на конструкторскую и технологическую.
Конструкторская документация определяет то, как выглядит будущее изделие, из каких частей оно состоит.
Основные видами конструкторской документации являются эскизы, технические рисунки, чертежи, схемы, которые могут сопровождаться текстовыми пояснениями.
После составления рабочих чертежей на изделие осуществляется технологическая подготовка производства. Она включает в себя разработку технологической документации на изготовление изделия.
Технологическая документация
В нашей стране принята Единая система технологической документации (ЕСТД) и Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эти системы устанавливают виды и формы технологических документов: технологические карты, маршрутные карты, операционные карты, а также конструкторских документов (чертежей, эскизов, технических рисунков, схем).
Точное соблюдение установленной в технологической документации последовательности работ, режимов работы оборудования, правил его эксплуатации, технологической дисциплины – обязательное условие технологического процесса.
На промышленных предприятиях инженеры-технологи разрабатывают и внедряют технологические процессы и режимы производства. Они составляют планы размещения оборудования, организации рабочих мест, рассчитывают производственные мощности и загрузку оборудования, технические нормы расхода сырья, материалов, энергии, экономическую эффективность технологических процессов. Разрабатывают технологическую документацию, методы технического контроля и испытания продукции, технические задания на проектирование приспособлений, оснастки и инструмента. Участвуют в экспериментальных работах по освоению технологических процессов и внедрению их в производство. Анализируют причины брака, участвуют в разработке мероприятий по его устранению. Контролируют соблюдение технологической дисциплины и правил эксплуатации оборудования, разрабатывают мероприятия по повышению эффективности производства и принимают участие в их проведении. Деятельность инженера- технолога представляет собой работу с применением знаний технологии производства продукции предприятия, конструкции изделий или состава продукта, технологического оборудования и принципов его работы, технологических, процессов и режима производства, стандартов и технических условий, видов брака и способов его предупреждения, основ систем автоматизированного проектирования, порядка и методов проведения патентных испытаний.
Такой специалист должен иметь высшее или среднее специальное образование.
На практических работах на уроках труда (технологии) вы пользуетесь упрощённой технологической документацией.
Урок 6: Практическая работа №2 по теме: «Анализ технологических операций»
Производство – это технологический процесс создания продуктов или услуг из материалов, информации, энергии с помощью техник и технологий
Производственный процесс
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Практическая работа: (выполняется в рабочей тетради)
1. Подумайте о выполнении не сложного изделия, например, пошив игольницы
2. Продумайте эскиз
3. Создайте технологическую карту по примеру ниже
№ п/п
Последовательность выполнения операции
Графическое изображение
Инструменты и приспособления
1
Выполнить выкройку по заданному эскизу

Карандаш
2
Вырезать детали выкройки

Ножницы
3
Перенести детали выкройки на ткань

Мелок
4
Выкроить детали, оставляя припуск на шов для сшивания деталей

Ножницы
5
Сшить детали кроя по намеченной линии, оставляя отверстие для выворачивания, вывернуть на лицевую сторону, наполнить синтепоном, зашить отверстие
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Иголка, нитка, ножницы, колышек для выворачивания
6
Украсить готовое изделие


4. Сделайте анализ технологических операций
5. Напишите вывод по созданию технологической карты
Технологическая карта – это документ, оформленный в виде таблицы, в котором изложена последовательность выполнения операций, их графическое изображение, дан перечень приспособлений, инструментов, необходимый для каждой операции.
Технологический процесс


image1.emf

