Класс: 5                               Дата:
Модуль 2: «Компьютерная графика. Черчение»
Тема урока: Введение в графику и черчение. Чтение графических изображений.
          Чертежи играют ключевую роль в процессе проектирования и создания различных объектов. В инженерии и архитектуре чертежи помогают передать идею от проектировщика к исполнителю. С их помощью можно наглядно показать, как должен выглядеть будущий объект, какие материалы использовать и как собрать все элементы воедино. Чертежи служат средством общения между проектировщиками, инженерами и строителями, обеспечивая точность и согласованность в процессе работы.
1.     Технический чертеж: Это точное графическое изображение объекта, содержащее детализированные размеры, форму и другие важные характеристики. Он используется в производстве для точного создания деталей и сборки изделий.
2.     Эскиз: Пример чертежа, который выполняется "от руки" и часто служит предварительной стадией проектирования. Эскиз помогает наглядно представить концепцию объекта без строгого соблюдения стандартов.
3.     Схема: Это условное изображение объекта, процесса или системы, где основной акцент делается на взаимосвязь элементов. Схемы широко используются в электронике, архитектуре и других областях.
Масштаб — это уменьшение или увеличение размеров предмета на чертеже. Например, если на чертеже написано "1:2", это значит, что все размеры уменьшены в 2 раза. А если "2:1", то все размеры увеличены в 2 раза. Масштаб помогает нарисовать большие предметы на маленьком листе бумаги.
Форматы чертежей
Согласно ГОСТ 2.301-68, чертежи выполняются на листах стандартных форматов. Основные форматы: 
•	A0 — 841 x 1189 мм
•	A1 — 594 x 841 мм
•	A2 — 420 x 594 мм
•	A3 — 297 x 420 мм
•	A4 — 210 x 297 мм
Каждый формат имеет свои применения в зависимости от размера и сложности чертежа. Например, для больших и детализированных чертежей лучше использовать формат A0 или A1, а для небольших — A4.
· Правила выполнения геометрических построений.
1.     Все линии должны быть аккуратными и четкими.
2.     Выполнять построения с использованием линейки, угольника, циркуля.
3.     Соблюдение стандартов и последовательности при выполнении чертежей.
4.     Строго следить за точностью измерений и построений.
· Основные чертежные инструменты и приспособления.
1.     Линейка: Используется для измерения и проведения прямых линий.
2.     Угольник: Позволяет строить углы 90° и 45°.
3.     Циркуль: Применяется для построения окружностей и дуг.
4.     Транспортир: Для измерения и построения углов.
5.     Карандаш: Специальные мягкие или твердые карандаши для точных линий.
6.     Ластик: Для исправления ошибок и уточнения линий.
Существуют также онлайн-инструменты, такие как Sketchpad, Procreate и Adobe Fresco, которые позволяют создавать эскизы на компьютере или планшете.
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Практическое задание: выполнить простейшие геометрические построения (построение прямых, окружностей, углов) с помощью чертежных инструментов (количество построений не меньше 5).
Самоанализ: убедитесь в аккуратности выполнения работы.
К следующему уроку нужно знать, что такое масштаб и для чего он применяется; типы линий, применяемых на чертеже; инструменты, применяемые в черчении и определения: технический чертёж, эскиз, схема.
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