Класс: 6                       Дата:
Модуль 2: «Компьютерная графика. Черчение»
Тема: ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. Выполнение простейших геометрических построений с помощью чертёжных инструментов и приспособлений.
      Черчение - это способ изображения предметов и объектов на бумаге с помощью специальных инструментов, таких как линейка, циркуль и карандаш. Чертежи помогают нам точно и наглядно представить, как будет выглядеть то, что мы хотим сделать или построить. 
Черчение очень важно для многих профессий: 
1. Архитекторы и строители используют чертежи, чтобы спроектировать и построить здания. 
2. Инженеры и конструкторы создают чертежи машин, механизмов и приборов. 
3. Дизайнеры рисуют эскизы и чертежи мебели, одежды и других предметов. 
4. Художники используют чертежи для создания точных пропорций и перспективы в своих работах. 
      Даже в повседневной жизни мы встречаемся с чертежами: в мебельных магазинах, на упаковках бытовой техники, в инструкциях по сборке. 
       Изучая черчение, ты научишься правильно пользоваться чертежными инструментами, выполнять аккуратные и точные чертежи, а также разовьешь пространственное мышление и воображение. Эти навыки пригодятся тебе в дальнейшей учебе и работе.
Практическая работа (все чертежи выполняйте в рабочей тетради)
1. Построение перпендикуляра к прямой из точки, лежащей вне прямой
Шаги: 
1. Нарисуйте прямую линию. Обозначьте ее как линию AB.
2. Выберите точку вне этой линии. Обозначьте ее как точку P.
3. С помощью циркуля поставьте центр циркуля в точке P и нарисуйте окружность, которая пересекает линию AB в двух точках. Обозначьте эти точки как M и N.
4. Теперь возьмите линейку и соедините точки M и N. Это будет отрезок MN.
5. С помощью циркуля поставьте центр циркуля в точках M и N и нарисуйте две окружности, которые пересекаются в точке K.
6. Соедините точку P с точкой K. Линия PK будет перпендикуляром к линии AB.
2. Деление отрезка на равные части
Шаги: 
1. Нарисуйте отрезок. Обозначьте его как AB.
2. С помощью линейки измерьте длину отрезка AB и запомните это значение.
3. С помощью циркуля откройте его на произвольную ширину. Например, откройте на длину, равную 1/4 отрезка AB.
4. С центром в точке A нарисуйте дугу. Затем, не меняя ширину циркуля, поставьте центр в точке B и нарисуйте другую дугу так, чтобы они пересекались. Обозначьте точку пересечения как C.
5. Теперь с помощью линейки проведите линию от C до A и от C до B. Эти линии пересекутся с отрезком AB в двух точках, которые будут делить отрезок на равные части.
3. Построение угла 60°
Шаги: 
1. Нарисуйте горизонтальную линию. Обозначьте ее как AB.
2. С помощью циркуля поставьте центр в точке A и нарисуйте окружность, которая пересекает линию AB в точке C.
3. Не меняя ширину циркуля, поставьте центр в точке C и нарисуйте еще одну окружность.
4. Теперь поставьте центр циркуля в точке A и откройте циркуль на длину отрезка AC. Нарисуйте дугу, которая пересекает вторую окружность. Обозначьте точку пересечения как D.
5. Соедините точки A и D. Линия AD образует угол 60° с линией AB.
Оформление:
· Убедитесь, что чертеж аккуратный и все линии четкие.
· Используйте карандаш и линейку для точности.
· Все размеры и обозначения должны быть написаны четким и разборчивым почерком.
Заключение:
Это задание поможет вам развить навыки черчения, научиться правильно использовать линии, а также применять масштабы в своих работах. Удачи!

ПРИМЕРНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Варианты предметов для эскиза и чертежа:
1. Настольная лампа 
· Размеры: высота 300 мм, диаметр основания 100 мм, диаметр абажура 200 мм.
· Геометрические фигуры: цилиндр, конус.
2. Скворечник 
· Размеры: высота 250 мм, ширина 150 мм, глубина 150 мм.
· Геометрические фигуры: куб, треугольник.
3. Книжная полка 
· Размеры: длина 800 мм, высота 300 мм, глубина 200 мм.
· Геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат.
4. Ваза 
· Размеры: высота 400 мм, диаметр основания 100 мм, диаметр верхней части 150 мм.
· Геометрические фигуры: цилиндр, конус.

Критерии оценки:
1. Правильность выполнения геометрических построений.
2. Точность соблюдения размеров и масштаба.
3. Аккуратность и четкость линий.
4. Соответствие оформления требованиям оформления.
5. Творческий подход и оригинальность.


